                                                                                                                           [image: http://www.firme.ro/ups/1220428773logo_novol.jpg]
DROŠĪBAS DATU LAPA                                                                          
Izdošanas datums 06.10.2000	                        
Atjaunošanas datums: 13.10.2017             Numurs DDL_4_08

PLUS 700 ADHESION INCREASING AGENT

	1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana



1.1 Produkta identifikators
PLUS 700 ADHESION INCREASING AGENT
[bookmark: _GoBack]
1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot
Saķeri uzlabojošs līdzeklis. Profesionālai lietošanai auto remontā.
1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju:
NOVOL Sp.z o.o                         Tel:  +48 61 810-98-00
Ul. Žabikowska 7/9                      Fax: +48 61 810-98-09
PL 62-052 Komorniki                  www.novol.pl
Atbildīgā persona par DDL       dokumentacja@novol.pl
 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās : 112

	2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana



2.1 Vielas vai maisījuma klasificēšana
Maisījums klasificēts kā bīstams saskaņā ar pašreizējo direktīvu un regulu. (skat. 15 iedaļā)		
Klasifikācija 1272/2008 WE    
Reproduktīvā toksicitāte, Bīstamības kategorija 2 (Repr.2)  Ir aizdomas, ka var kaitēt  nedzimušajam bērnam.
Specifisku orgānu toksicitāte – Atkārtotas iedarbības, Bīstamības kategorija 2 (STOT RE 2) Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
Specifisku orgānu toksicitāte – Atkārtotas iedarbības, Bīstamības kategorija 2 (STOT RE 2) 
Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.
Kairina ādu. Bīstamības kategorija 2. 
Specifisku orgānu toksicitāte – Vienreizējas iedarbības, Bīstamības kategorija 3 (STOT SE 3) Var izraisīt miegainību vai reiboņus. 
Šķidrums. Uzliesmojošs, kategorija 2. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

Klasifikācija 1999/45EK
Kaitīgs. Kairina ādu. Iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares. Var kaitēt augļa attīstībai. Kaitīgs-norijot var izraisīt plaušu bojājumu. Viegli uzliesmojošs.
2.2 Etiķetes elementi
Satur:                                                        toluolu

Bīstamības simboli                                 [image: Image] [image: Image] [image: Image]

Signālvārds:                                             Bīstami                                                                      

H225                                                               Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H361d                                                             Ir aizdomas, ka var kaitēt nedzimušajam bērnam.
H304                                     Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
H373                                                               Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības 
                                                                        rezultātā.
H315                                                               Kairina ādu.
H336                                                               Var izraisīt miegainību vai reiboņus.                                                               

P210                                                                Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta  
                                                                        uguns/.../karstas virsmas. Nesmēķēt.
P260                                                               Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.
P271                                                               Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.
P280                                                               Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P301+P310                               NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar 
                                                                        SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
P331                                                               NEIZRAISĪT vemšanu.

2.3 Citi apdraudējumi

	3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām



3.1 Vielas                Nav piemērojams
3.2 Maisījums         Produkta identifikācija PLUS 700 ADHESION INCREASING AGENT

	Vielas nosaukums
	Identifikācijas Nr.
	Klasifikācija un marķēšana
	Koncentrācija

	
Butilacetāts





Toluols
	
EC: 204-658-1
CAS: 123-86-4
Index no: 607-025-00-1
Reģ. Nr. : 01-2119485493-29-XXXX

WE: 203-625-9
CAS:108-88-3
Index no: 601-021-00-3
Reģ. Nr. : 01-2119471310-51-XXXX

	
Klasifikācija 1272/2008EC
Uzliesmojošs šķidrums 3; H226
STOT SE 3; H336



Klasifikācija 1272/2008WE
Uzliesmojošs šķidrums 2; H225
Repr. Kat. 2; H361d
Ieelp toks. 1
STOT RE 2; H304; H373
Acu kair. 2; H315
STOT SE 3, H336
	
42-48%








44-49%



Pilnas R-, H- un EUH frāzes skatīt 16 iedaļā

	4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi




4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Norādes vielas ieelpošanas gadījumā:
Izvediet cietušo svaigā gaisā. Ja jūtaties slikti, vērsieties pie ārsta.
Norādes gadījumā, ja viela saskaras ar ādu
Novilkt notraipīto apģērbu un izmazgāt pirms atkārtotas lietošanas. Nekavējoties nomazgāt ar ziepēm un ūdeni. Ja kairinājums nepāriet vērsties pie ārsta.
Norādes gadījumā, ja viela nokļūst acīs:
Skalojiet acis ar lielu ūdens daudzumu. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot apmēram 15 min. Konsultēties ar ārstu.
Norādes gadījumā, ja viela nokļūst barības vadā:
Neizraisīt vemšanu, (aizrīšanās risks). Izskalot muti ar ūdeni. Vērsties pie ārsta

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta                
Nelielā koncentrācijā stirola putas var izraisīt acu asarošanu, metālisku garšu mutē, konjunktīvas sāpes un apsārtumu. Lielākā koncentrācijā – klepus, reibonis, līdzsvara trūkums

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi
Darba vietā jābūt pieejamai pirmās palīdzības aptieciņai.

	5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi




5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi
Pulveris, putas izturīgas pret alkoholu un ogļskābo gāzi, ūdens strūkla

5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība
Augstas to iedarbībā vai kontaktā ar spēcīgiem oksidētājiem – peroksīdiem, stiprām skābēm, bāzēm var notikt stirola polimerizēšanās, kas ir stipri eksotermisks process. Degšana var izraisīt ogļskābas un citu kaitīgu gāzu rašanos
5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem
Lietot drošības ekipējumu
	6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos



6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām
Novērst aizdegšanās riskus. Izvēdināt telpas. Lietot individuālo darba aizsardzības ekipējumu(skat 8 iedaļā). Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.
6.2 Vides drošības pasākumi
Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. 
6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli
Novērst turpmāku noplūšanu. Mehāniski savākt izlijušo produktu. Liela daudzuma gadījumā norobežot piekļuvi
6.4 Atsauce uz citām iedaļām
Skatīt 8. un 13. nodaļā plašākai informācijai.
	7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana



7.1 Piesardzība drošai lietošanai
Sargāt no uguns-nesmēķēt. Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. Nepieļaut nokļūšanu vidē. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Lietojiet individuālos aizsarglīdzekļus (skat. 8 iedaļā)
7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība
Uzglabāt cieši noslēgtu oriģinālā iepakojumā. Neuzglabāt kopā ar lielu daudzumu organiskiem peroksīdiem.Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības. 
7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)
Automašīnu kopšanas produkts
	8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība



8.1 Pārvaldības parametri
Toluols CAS 108-88-3 saskaņā ar:
· TRGS 900:                 MAK: 50ppm, MAK190mg/m3, 4(II), DFG,H,Y
· Piemērots Nacionāliem Ekspozīciju un Atmosfēras piesārņošanas Standartiem
                                  TWA: 50ppm,, 191 mg/m3, STEL 100ppm, 384mg/m3

8.2 Iedarbības pārvaldība

Acu/sejas aizsargs
Drošības brilles ar sānu aizsargiem
Ādas/roku aizsardzībai
Aizsargcimdi PN-EN 374-3 (0.7mm cauri iešanas laiks >480min. Nitrila, 0.4mm cauri iešanas laiks >30min. Aizsargapģērbs.
Elpošanas orgānu aizsardzība
Gāzes maska ar A tipa filtriem (EN 141)
Darbavieta
Kopējā ventilācija. Izgarojumu atsūkšana.

Personām ar elpceļu paaugstinātu jūtību (astma u.c.) vajadzētu izvairīties no kontakta ar šo produktu.

Nepieļaut nokļūšanu vidē.


	9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības



Agregātstāvoklis                                                                 šķidrums
Krāsa                                                                                   bezkrāsas
Smarža                                                                                spēcīga
pH                                                                                        nav nopteikts
Kušanas/sasalšanas punkts                                               -95oC
Vārīšanās temperatūra                                                     110-140oC
Uzliesmojamība                                                                  6oC
Pašaizdegšanās temperatūra                                            270oC
Sadalīšanās                                                                         nav noteikts
Iztvaikošanas ātrums                                                         nav noteikts
Sprāgstošas īpašības                                                          zemākais 1.2% augst. 7.0% toluols
Tvaika spiediens                                                                apm. 29hPa (20oC) toluols
Tvaika blīvums                                                                  3.18 toluols
Blīvums                                                                               0.9 g/cm3(20oC)
Šķīdība ūdenī                                                                     vāja
Oksidējošas īpašības                                                          nav noteikts
	10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja



10.1 Reaģētspēja
Šis materiāls tiek uzskatīts par nereaģējošu normālos lietošanas apstākļos.
10.2 Ķīmiskā stabilitāte	
Stabils normālos lietošanas apstākļos.
10.3 Bīstamu reakciju iespējamība 
Degšana var izraisīt ogļskāba un citu kaitīgu gāzu rašanos
10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās  
Viegli uzliesmojošs. Neuzglabāt kopā ar lielu daudzumu organiskiem peroksīdiem.Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.
10.5 Nesaderīgi materiāli 
Neuzglabāt kopā ar lielu daudzumu organiskiem peroksīdiem stiprām skābēm, bāzēm
10.6 Bīstami noārdīšanās produkti 
Degšana var izraisīt ogļskābasun citu kaitīgu gāzu rašanos

	11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija



Nav pieejami eksperimentāli dati par šo produktu. Novērtējums veikts balstoties uz bīstamām vielām, kuras iekļautas produkta sastāvā.
a) Akūta toksicitāte
Toluols                                                LD50(žurka, orāli) – 5000mg/kg
                                                             LC50(žurka, ieelpojot) – 15320mg/m3/4h
b) Kairinošs 
Kairina ādu un gļotaino membrānu. Kairina ādu
c) Kodīgs
Maisījums nav klasificēts kā kodīgs
d) Alerģisks
Maisījums nav klasificēts kā alerģisks
e) Toksisks pie atkārtotas iedarbības
Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
f) Kancerogenitāte
Maisījums nav klasificēts kā kancerogēns.
g) Mutagenitāte
Maisījums nav klasificēts kā mutagēns
h) Bīstamība reproduktīvām spējām
Var kaitēt nedzimušajam bērnam.
Iedarbības metodes:
Ieelpojot: Var izraisīt kairinājumu
Sarkarē ar ādu: Kairinošs
Saskarē ar acīm: Kairinošs
Norijot maisījums var kairināt gremošanas traktu, izraisīt nelabumu un vemšanu.

Saindēšanās simptomi
Galvas sāpes un reibonis, nogurums,muskuļu vājums, miegainība, koncentrēšanās zudums. Norijot maisījums var kairināt gremošanas traktu, izraisīt nelabumu un vemšanu. Var izraisīt depresijas efektu centrālajai nervu sistēmai.

	12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija



12.1 Toksicitāte
Toluols                   Akūta toksicitāte zivīm: LC50 13mg/l/ 9h
  		Akūta toksicitāte vēžveidīgiem: Daphnia magna EC50/48  11mg/l
Nr. ūdens bīstamības katalogā: 194
Ūdens bīstamības klase: 2
12.2 Noturība un spēja noārdīties
Nav pieejama informācija
12.3 Bioakumulācijas potenciāls
Nav pieejama informācija
12.4 Mobilitāte augsnē
Produkts ļoti vāji šķīst ūdenī
12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti
Nav pieejama informācija.
12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes
Nav pieejama informācija.

	13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu



13.1 Atkritumu apstrādes metodes
Konultējieties ar attiecīgām institūcijām par precīzu to pārstrādi un saistītiem uzglabāšanas noteikumiem.
Nesacietināta produkta atlikumi ir bīstamie atkritumi. Neizmetiet produktu notekūdeņos. Neuzglabājiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Sajauciet atlikušo produktu ar komponentu B (cietinātāju). Šādā stāvoklī produkts vairs nav bīstams atkritums. Produktu ar B (cietinātāju) drīkst sajaukt nelielās porcijās, lai izvairītos no termiskas reakcijas.
	14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu



					ADR/RID	IMO/IMGD	IATA-DGR
14.1	UN nr.				1993		1993		1993
14.2	Transportēšanas nosaukums			Uzliesmojošs šķidrums (toluols)
14.3	Transp. bīstamības klase		3		3		3
14.4	Iepakojuma grupa			II		II		II
14.5	Vides bīstamība			nav		nav		nav
14.6	Speciāla piesardzība
Netransportēt kopā ar 1 klases materiāliem (izņemot 1.4S klase) un dažiem materiāliem no 4.1 un 5.2
Transportējot izvairīties no tieša kontakta ar 5.1 un 5.2 klases materiāliem. Nesmēķēt, nelietot atklātu uguni.

	15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu



15.1. Drošības, veselības un vides aizsardzības noteikumi / tiesību akti specifiskai vielai vai maisījumam
ES regulēšanas informācija
Direktīva 67/548 EWG(2006/121/WE)
Direktīva 91/155/EWG(2001/58/WE)
Direktīva 199/45/EC(2006/8/WE)
REACH – Regula 2006/1907/WE
CLP – Regula 1272/2008/WE

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums
Nav piemērojams.

	16. IEDAĻA. Cita informācija



Būtiskāko risku paziņojumu saraksts norādītas iedaļās 2-15
H225                       Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H226                       Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H304		Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
H312             Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.
H315		Kairina ādu.
H332		Kaitīgs ieelpojot.
H336             Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
H361d		Ir aizdomas, ka var kaitēt nedzimušajam bērnam.
H373                      Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā 
STOT RE 2            Specifiska mērķorgānu toksitāte – atkārtota iedarbība; Kategorija 2
STOT SE 3            Specifiska mērķorgānu toksitāte – vienreizēja iedarbība; Kategorija 3
EUH066          Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Izdots: NOVOL Sp.z o. o.
Informācija pieejama: Pētniecības un Attīstības Laboratorija, tel. +48 61 810 99 09
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