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DROŠĪBAS DATU                                                                      LAPA CARTEC B.V.

_____________________________________________________________________

Produkta nosaukums:                                                                          Vinyl silicone free

Datums: 11. 2003.                                                                               Vinila tīrītājs                                           

_____________________________________________________________________

1. PRODUKTA NOSAUKUMS:

Produkta nosaukums:


Vinila tīrītājs

Produkta kods:


1105

Izgatavotājs:



CARTEC B.V.






Verbreepark 13






2731 BR Benthuizen






The Netherlands






(+31)(0)79-3410100

Importētājs:



SIA Rags






Melnsila 14






Latvija, Rīga






7606412

Avārijas informācija:


112, 03, 7042468

_____________________________________________________________________

2. SASTĀVS / INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

Vielas nosaukums
Cas-Nr.
%

Simbols
R frāzes

_____________________________________________________________________

Parafīna 

hidrokarbonāts

______          50-100

F

  11

_____________________________________________________________________

3.BĪSTAMĪBAS RAKSTUROJUMS

Draudi veselībai:




Bīstamās īpašības:
Viegli uzliesmojošs



_____________________________________________________________________

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

Elpošanas ceļi:


Nodrošināt svaigu gaisu

Kontakts ar ādu:


Noskalot ar ūdeni un ziepēm

Kontakts ar acīm:


Skalot ar ūdeni apm. 15 min.

Gremošanas trakts:


Skalot muti ar ūdeni. Neizsaukt vemšanu

meklēt medicīnisku palīdzību

5. UGUNSDROŠĪBAS UN SPRĀDZIENDROŠĪBAS PASĀKUMI

Speciālas norādes:


Produkts nav degošs

Vielas izmantojamas dzēšanai:
Putas, ūdens strūkla

Aizsargekipējums:


Pilns ekipējums

_____________________________________________________________________

6. AVĀRIJAS GADĪJUMĀ VEICAMIE PASĀKUMI

Personīgā aizsardzība:


Izvairīties no ilgstoša kontakta






Novilkt notraipīto apģērbu

Vides aizsardzība:
Nepieļaut liela produkta daudzuma nokļūšanu  kanalizācijā vai ūdens tilpnēs

Savākšanas metodes:
Izlijusī viela jānorobežo ar absorbējošiem, nedegošiem materiāliem (smiltis, zeme), rīkoties saskaņā ar vietējo likumdošanu

_____________________________________________________________________

7. UZGLABĀŠANAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Lietošanas noteikumi:
Lietojot produktu neēst, nedzert un nesmēķēt

Uzglabāšana:
Uzglabāt produktu orgināliepakojumā istabas to
Lietošanas to
Nepārsniegt 80o C

_____________________________________________________________________

8. DROŠĪBAS NOTEIKUMI / PERSONĀLA AIZSARDZĪBA

Drošības pasākumi:
Nav nepieciešami

Ekspozīcijas robežvērtības:
Nav piemērojamas

Elpošanas ceļu aizsardzība:
Izvairīties no ilgstošas iedarbības

Roku aizsardzība:
Nav piemērojamas

Acu aizsardzība:
Nav piemērojamas

Ādas aizsardzība:
Nav piemērojamas

_____________________________________________________________________

9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠIBAS


Agregātstāvoklis:
Šķidrums

Krāsa:
Caurspīdīga

Smarža:
Neitrāla

Vārīšanās to
apm 80o C

Tvaika spiediens:  20o C
nav uzrādīts

Blīvums:               20o C
0,74 DIN 51757

Viskozitāte:           20o C
<25  Brookfield

Uzliesmošanas punkts:
<55o C

Eksplozijas robeža

augšēja:
nav uzrādīta

apakšējā:
nav uzrādīta

Pašaizdegšanās to
nav uzrādīta

Šķīdība ūdenī:
nešķīstošs

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

Stabilitāte:
Produkts stabils


Izvairīties no dzirkstelēm un uguns

_____________________________________________________________________

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

Bīstamība veselībai
nav indīgs

Acu kairinājums
sarkanas acis

Ādas kairinājums
attaukošanās

Elpošanas ceļu kairinājums:
dziļi ieelpojot var rasties galvassāpes un nogurums

_____________________________________________________________________

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA


Var izraisīt vieglu ūdens piesārņošanu.Virsmu aktīvās vielas biodegradējas saskaņā ar EEC noteikumiem. Nav piemērojams, bet būtībā produkts grūti biodegradējas.

_____________________________________________________________________

13. ATKRITUMU UTILIZĀCIJAS VEIDI

Neizliet kanalizācijā, ūdens tilpnēs un vietās, kur var tikt ietekmēta augsne un ūdens. Atkritumi tai skaitā iztukšotā tara ir uzraugāmie atkritumi no, kuriem jāatbrīvojas saskaņā ar vietējo likumdošanu.

_____________________________________________________________________

14. TRANSPORTA INFORMĀCIJA 

UN – 3295

ARD/RID- hidrokarbonāti, šķidrums

3. F1. II, ADR

_____________________________________________________________________

15. NORMATĪVA RAKSTURA INFORMĀCIJA

Bīstamības simbols:


Viegli uzliesmojošs

Riska frāzes:



Viegli uzliesmojošs

Drošības frāzes:


Sargāt no bērniem






Uzglabāt labi vēdināmā vietā






Sargāt no uguns-nesmēķēt






Aizliegts izliet kanalizācijā

Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

16. CITA INFORMĀCIJA

Šajā dokumentā minētajai informācijai jābūt pieejamai jebkuram ķīmiskā produkta lietotājam. Šī informācija ir balstīta uz mūsu pašreizējām zināšanām un atbilst ES valstu prasībām. Šeit minētie dati ir izvirzītās prasības mūsu produktam, taču tās nav garantija produktu īpašībām. Produktu bez rakstiskas atļaujas nevar izmantot citiem nolūkiem, kā tikai tiem kuri minēti 1. nodaļā. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo likumā paredzēto nosacījumu izpildi.
